西峡县(区)龙头水水质监测信息公开表

[bookmark: _GoBack](2026年第二季度)

	序号
	监测点
	供水 单位
	检测 单位
	检测时间
	检测指标
	结果评价
	不达标 指标
	健康风险  评估及建议

	1
	丁河镇邪地村刘花阁家（末梢水）
	丁河镇邪地村安全饮水工程
	西峡县疾控中心
	
2026年5月19日
	微生物指标：总大肠菌群，大肠埃希 氏菌、菌落总数；
毒理学指标：砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐  (以N计);
感官性状和一般化学指标：色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、
铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸 盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸 盐指数(以02计)、氨(以N计);
消毒剂及消毒副产物指标：游离氯   (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺  时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯  (采用二氧化氯及复合二氧化氯时)、 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴  甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙  酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧
时)亚氯酸盐(采用二氧化氯时)氯  酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯 时 )
	检测指标 均达标
	无
	
建议煮沸后 饮用

	2
	
回车镇挡子岭社区（末梢水）
	回车镇挡子岭村安全饮水工程
	西峡县疾控中心
	
2026年5月19日
	
	检测指标 均达标
	无
	
建议煮沸后 饮用

	3
	
五里桥镇宋沟村赵天军家（末梢水）
	五里桥镇宋沟村安全饮水工程
	西峡县疾控中心
	

2026年5月19日
	
	检测指标 均达标
	无
	
建议煮沸后 饮用

	4
	
西峡县一高（末梢水）
	自来水公司
	西峡县疾控中心
	
2026年5月19日
	
	检测指标均达标
	无
	建议煮沸后 饮用

	5
	西峡县弘福康小区（二次供水）
	自来水公司
	西峡县疾控中心
	
2026年5月19日
	
	检测指标 均达标
	无
	建议煮沸后 饮用

	6
	
五里桥镇五里桥初中（末梢水）
	自来水公司
	西峡县疾控中心
	
2026年5月19日
	
	检测指标均达标
	无
	
建议煮沸后 饮用

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	


注：龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位。
